**Лист технического описания продукта (подробно О)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукта** | **PRAKTIK****Грунтовка Акриловая Бетон-Контакт** |
| Фасовки | 14 кг |
| Основные свойства (4 иконки): | для наружных и внутренних работ |
| увеличивает адгезию последующих отделочных материалов |
| создаёт шероховатую поверхность |
| для предварительной обработки гладких маловпитывающих оснований |
|  | Улучшенная всесезонная формула  |

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Грунтовка предназначена для грунтования плотных гладких оснований: бетонных и газобетонных оснований, гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, цементных шпаклёвок, гипсокартона. Может использоваться на крепко держащейся масляной или пентафталевой краске, старой керамической плитке. Подходит для использования перед нанесением штукатурок, керамической плитки. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний вид в таре | непрозрачная светло-розовая жидкость с тёмными включениями песка |
| Связующее | Стирол-акриловая дисперсия |
| Расход на 1м² | 200-285 г |
| **Время высыхания₁** | 5-6 часов |
| Проведение работ | от +5°С до +25°С |

₁при нормальных условиях (температура окружающей среды 20°С, влажность 60%)

**Состав**

Водная дисперсия стирол-акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и кварцевого наполнителя.

**Подготовка основания**

Подготовку основания провести в соответствии с СП 71.13330.2017.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

**Порядок работы**

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя, наносят кистью или валиком с коротким ворсом. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

**Техника безопасности**

Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична. При работе необходимо использовать перчатки. После применения инструмент промыть водой.

**Хранение**

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5°С до +30°С.

Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже минус 40°С.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт соответствует требованиям ТУ |  | ТУ 2316-002-71576152-2014 |
| Условное обозначение |  |  -  |
| Штрих-код (ЗИМА) | 14 кг | 4607151089319 |
| Размер упаковки (ведро с надпечаткой) | 14 кг | 840\*175 мм |
| Наклейка  |  | 160-280мм |